부천시민회관 소공연장
Small Performance Hall, Bucheon Citizen’s Hall

1. 일반 정보 General Information
이름 Name		관명 Name of Theatre		부천시민회관 Bucheon Citizen’s Hall
		극장명 Name of Auditorium		소공연장 Small Performance Hall
주소 Address		주소 Address		부천시 원미구 부일로 365 420-845 365, Buil-ro, Bucheon-si Wonmi-gu
일반 General		개관일 Opened on		1988년 12월 December 1988
		설계자 Designed by		일우종합건축연구소 IL Woo Architects & Engineers
		증개축 Renovation		-
				-
		운영 주체 Governing Body		(재)부천문화재단 Bucheon Cultural Foundation
		상주공연단 Resident Company		부천시립예술단 Bucheon City Arts Group
		극장형식 Type of Auditorium		☑ 프로시니엄 Proscenium
		객석규모 Capacity		214(일반석 General 212, 장애인석 Handicapped 2)
		객석형태 Type of Seating		장방형 Rectangle
전화 Telephone		대표전화 General Phone		032-652-5848
인터넷 Internet		홈페이지 Homepage		http://www.bcf.or.kr/
		이메일 Email		-
2. 객석과 로비 Auditorium and Lobby
좌석수 Seating Capacity	지하 1층 B1 Floor		212
	장애인석 Handicapped Seats		2(B1F)
객석 운영 방침 Audience Policy	객석개방시각 House Opening Time		공연시작 30분 전(협의 가능) 30 minutes before the performance(Consultation with the company)
	입석방침 Standee Policy		불가 N/A
	지각입장방침 Late Comers Policy		협의 후 결정 Consultation with the company
	사진촬영 방침 Photographing Policy		협의 후 결정 Consultation with the company
	스태프 출입증 Staff's Name Tag		-
로비 Lobby	매표소 Box Office		○
	물품보관소 Cloak Room		X
	디스플레이 방침 Display Policy		포스터 Poster / 배너 Standing banner / 포토존 Photo zone : 협의 필요 Consultation with the company
	공연 모니터 Show Monitor Screen		3
관객 교통 Transportation	지하철 by Subway		서울 지하철 1호선 중동역 2번 출구 Jung-dong(Seoul Subway Line 1) Exit 2 / 도보 15분 15 mins by walk
	버스 by Bus		부천시민회관 Bucheon citizen’s hall(경기 11-181, 서울 46-052): 1, 3, 8, 50, 75, 83, 96, 606, 661, 1001
	자가운전 by Car		송내역앞교차로에서 부일로를 따라 동쪽으로 약 1.6km 직진 후 시민회관 삼거리에서 좌회전 후 시민회관과 시민운동장 사이로 좌회전하여 길 끝까지 직진하면 좌측에 공영주차장 입구
주차 Parking	주차문의 Parking inquiry		부천도시공사 주차사업부 주차혁신팀(TEL : 032-340-0923)
비고 Remarks	*시민회관 주차장은 ‘부천도시공사’가 운영 Parking lot in Bucheon Citizen’s Hall is run by ‘Bucheon Communities Corporation'

3. 작업 방침 Working Policy
		부터 From	까지 To	비고 Remarks
작업시간 Working Hours	오전 A. M.	9	12
중식 Lunch Time	12	1	조정 가능 Flexible
오후 P. M.	1	6
석식 Dinner Time	6	7	조정 가능 Flexible
야간 Night Time	7	10
소방규정 Fireproof Policy	화약류 및 화기 사용 시 극장 측과 협의 후 결정 Use of any gunpowder or fire should be consulted with and approved by the theatre in advance
무대 장치에 대한 방염처리 및 방염필증 제출, 안전검사 실시 Inflammable sets should be treated with fireproof and be certified. Safety inspections are necessary
비고 Remarks	무대안전교육 이수 및 수료증 제출 (현장 제출 또는 이메일 제출)
4. 분장실 Dressing Rooms
방 번호 No.	전화 Phone	층 Floor	위치 Location	수용인원 Capacity	샤워 Shower	화장실 Toilet	싱크 Sink	피아노 Piano	비고 Remarks
-	×	지하1층	경비실 앞 통로 우측	6	○	×	×	×
-	×	지하1층	경비실 앞 통로 좌측	6	○	×	×	×
-	x	지하1층	소공연장 내 뒷무대 우측	4	x	x	x	x	모니터 TV(음성X)
-	x	지하1층	소공연장 내 뒷무대 좌측	4	x	x	x	x	모니터 TV(음성X)
5. 보유 막장치 Stock Soft Goods
	규격 Dimension (mm)	수량 Q'ty	색상 Color	재질 Material	비고 Remarks
머리막 House Borders	W12,000 × H40	3	검정	벨벳 Velvet	머리막 고정
흑막 House Blacks / 망사막 Scrims	-
끌막 Draw Curtain	12,000Lx3,200H	2	검정	벨벳 Velvet	끌막 Draw curtain 1
12,000Lx3,200H	1	검정	벨벳 Velvet	끌막 Draw curtain 2
막봉 Bottom Pipes	-
6. 프로시니엄 Proscenium
프로시니엄 Proscenium	규격 Dimension (mm)	너비 Width	높이 Height
14,000	4,200
색상 Color	Black
마감 Finish	기둥 Pillar: 유성페인트 Water paint	상부 Upper: 무광 유성페인트 Matte water paint
비고 Remarks	무대깊이 7400 ,무대넓이 14,300
7. 무대기계설배내역 & 비품목록내역
구분	Naming	Model & Standards	Quantity	Remark
무대기계 설비내역	현수막 바튼	9,000Lx0.6	1	전동 (윈치)
다리막	12,000Lx4,200H	3	수동3
장치배턴	12,000Lx4,200H	2	전동
배경막(화이트)	9,000Lx4,200H	1	전동
영사 스크린(롤스크린)	5,000Lx4,200H	1	전동
비품목록	단상	1인용	2
그랜피아노	c5(야마하)	1
보면대	-	6
의자	-	8
무대 반입폭	없음(1.2Wx2H)	무대출입문 이용

-  -

8. 조명시스템 정보 Lighting System Information
콘솔 Console	제조사 Manufacturer				MA Lighting
	모델명 Model				GrandMA3 Compact
	출력회로수 Q'ty of Out Channels				4096
	DMX포트수 Q'ty of DMX Universe(Port)				6
	백업 콘솔 Backup Console				-
	객석 조명 입력 House Light Control				☑ 가 Yes		□ 불가 No
	외부인 조작 Equipment may be operated by technicians of the company				☑ 가 Yes		□ 불가 No
	객석 이동 Movability to the auditorium				☑ 가 Yes		□ 불가 No
	객석에서 사용가능한 콘솔용 신호 DMX in the auditorium				☑ 있음 Yes
디머 Dimmers	모델명 Model				Sencer 3
	고정회로 Fixed Dimmers				수 Quantity		용량 w
					76		3000
	다이렉트 전환 가능 Switch to the direct				☑ 불가 No
	자유회로 Free Dimmers				수 Quantity		용량 w
					-		-
	다이렉트 전환 가능 Switch to the direct				☑ 불가 No
	외부장비 연결 Can be connected to the board of the company				☑ 가 Yes
	여분의 DMX 단자 Extra DMX Connections				☑ 불가 No
	다이렉트 RD(Road direct)				수 Quantity		용량 w
					16		-
9. 조명기 목록 Lighting Equipment Inventory
형식 Type		수량 Quantity	제조사 Manufacturer / 모델 Model	용량 w		컬러 크기 Color Frame Size (Inch)		각도 Angle
Fresnel Spotlight		18	ETC / Source Four parnel	750		6		-
		36	ETC fresnel	750		6		-
ERS		4	ETC / Source Four	575		4		50
LED PAR		8	Cooper	150		-
LED Moving Wash		8	Martin / ERA 150	315		-		4.2 ~ 58

10. 음향 시스템 정보 Sound System Information
음향조정실 Control Room System
구분		제조사 Manufacturer / 모델 Model	입력 Input (ch)	출력 Output (ch)			수량 Quantity	비고 Remarks
콘솔 Console		Digico/S-31	24-Input	12-Output			1	14Input / 4Output 사용 가능
재생장비 CD player		Denon / DN-C635	-				1	비상대피안내멘트 및 본종 재생
스피커 시스템 Speaker System
위치 Location		Main Speaker Left				Main Speaker Right
제조사 Manufacturer/ 모델 Model		Meyer sound / LINA
수량 Quantity		4			4
Moveable		No
앰프 Amplifier		Powered
고정 프로세서 Connected Processor		Meyer sound / Galileo408
위치 Location		Sub Woofer Left				Sub Woofer Right
제조사 Manufacturer/ 모델 Model		Meyer sound/750-LFC
수량 Quantity		1				1
Moveable		No
앰프 Amplifier		Powered
고정 프로세서 Connected Processor		Meyer sound / Galileo408
위치 Location		Sidefill Mornitor Speaker Left				Sidefill Monitor Speaker Right
제조사 Manufacturer/ 모델 Model		Mackie/HD1521 (hanged)
수량 Quantity		1				1
Moveable		No
앰프 Amplifier		Powered
고정 프로세서 Connected Processor		-
연결 Connection	Output from	Digico/S-31 (Wall Pocekt Output)
	Re-patchable	Yes

11. 음향 장비 목록 Sound Equipment Inventory
창고 Storage
구분	형식 Type				제조사 Manufacturer / 모델 Model		수량 Quantity	비고 Remarks
마이크 Microphones	무선 마이크 Wireless Microphones			Receiver	Sennheiser EM2050		2
				Transmitter	Sennheiser SK2000		2
				Handheld	Sennheiser SKM2000		2
	유선 마이크 Wired Microphones			Dynamic Microphone	Shure / PG48		4
				Condenser Microphone	Rode/M-5		3
마이크 스탠드 Mic. Stand	Gooseneck				-		1
	Boom 'T' Type(Long)				Proel / PRO281BK		4
	Boom 'T' Type(Short)				Proel / PRO281BK		4
인터컴 Intercom System	Main Station				Laon/LT250(Wireless Intercom)		1	공연장 외부 통신 불가
	Belt Pack				BP250		3
	Headset				LMH-12		3
빔 프로젝터 Projector	Projector				Panassonic/PT-RZ970		1	10,000Ansi Lumens
멀티이펙트 프로세스	-				-		0	-
보조전원 공급시설 Company Switch	위치 Location		수 Quantity		전력량 Ampere	전기배전방식 Electric power distribution	거리(영점까지) Distance (from Zero Point)		음향전용 Sound Only
									☑ Yes
12. 서비스 정보 Special Services
병원 Hospital		카톨릭대학교 부천성모병원 1577-0675, 순천향대학교 부천병원 1899-5700
약국 Pharmacy		다운약국 032-612-6202
숙박 Accommodation		파비아관광호텔 0507-1419-7501
식당 Restaurant		할머니추어탕 032-651-1022, 양촌리고등어조림 032-663-8592
편의점 (잡화) Grocery		이마트 부천점 032-610-5123, GS25 부천시민회관점 032-528-1688
철물점 Hardware Store		대일철물건재상사 032-612-9124 한빛철물마트 032-323-4329
택시 (콜) Taxi		부천콜 032-344-1515, 판타지아콜 1566-1444
응급차 Emergency		부천소방서 중동119안전센터 032-650-4524

각종 병원, 택시회사, 식당, 잡화점, 철물점, 숙박업소 등
Orthopedists, Physical Therapists, Ear nose and throat specialists, Chiropractor, Massage, Emergency, Accompanists for ballet classes, Limo or car service, Hardware, Hotels and accomodations in area, Food and restaurant information, Groceries, etc.