판타지아극장
Fantasia Theatre

1. 일반 정보 General Information
									비고 Remarks
이름 Name			관명 Name of Theatre			복사골문화센터 Boksagol culture center
			극장명 Name of Auditorium			판타지아 극장 Fantasia Theatre
주소 Address			주소 Address			부천시 원미구 장말로 107 (우) 14596 107, Jangmal-ro, Wonmi-gu, Bucheon-si, Gyeonggi-do, Korea
일반 General			개관일 Opened on			2008년 4월 April 2008
			운영 주체 Governing Body			(재)부천문화재단 Bucheon Cultural Foundation
			객석규모 Capacity			181(일반석 General 178, 장애인석 Handicapped 3)
			객석형태 Type of Seating			장방형 Rectangle
전화 Telephone			대표전화 General Phone			032-320-6373
인터넷 Internet			홈페이지 Homepage			http://www.bcf.or.kr/
2. 객석과 로비 Auditorium and Lobby
좌석수 Seating Capacity	1층 1st Floor				181
	장애인석 Handicapped Seats				3
객석 운영 방침 Audience Policy	객석개방시각 House Opening Time				공연시작 30분 전(협의 가능) 30 minutes before the performance(Consultation with the company)
	입석방침 Standee Policy				불가 N/A
	지각입장방침 Late Comers Policy				협의 후 결정 Consultation with the company
	사진촬영 방침 Photographing Policy				협의 후 결정 Consultation with the company
	스태프 출입증 Staff's Name Tag				-
로비 Lobby	매표소 Box Office				○
	물품보관소 Cloak Room				X
	디스플레이 방침 Display Policy				포스터 Poster / 배너 Standing banner / 포토존 Photo zone : 협의 필요 Consultation with the company
	공연 모니터 Show Monitor Screen				X
관객 교통 Transportation	지하철 by Subway				서울 지하철 1호선 송내역 2번 출구 songnae(Seoul Subway Line 1) Exit 2 / 도보 15분 15 mins by walk
	버스 by Bus				복사골문화센터 Boksagol culture center(경기 11-066, 경기 11-080, 경기 11-050) : 8,16,25,70,606,1,7-3,7-4,23,27,33,53,302,700,1001,1300,1301,1601,8106,8906,9008,16,23-1,
	자가운전 by Car				송내역앞 교차로에서 중동대로를 따라 북쪽으로 약 1km 직진 후 복사골문화센터 사거리에서 좌회전 후 부천소방서를 지나 민영유치원앞 교차로에서 우회전 후 70m 직진후 우측 지하주차장 입구
주차 Parking	주차비 방침 Parking Fee				부천도시공사 주차사업부 주차혁신팀(TEL : 032-340-0923) / 장치반입 차량은 협의 후 장치반입구 앞 주차 가능
비고 Remarks	*아트홀 주차장은 ‘부천도시공사’가 운영 Parking lot in ArtHall is run by ‘Bucheon Communities Corporation'
3. 작업 방침 Working Policy
				부터 From			까지 To	비고 Remarks
작업시간 Working Hours		오전 A. M.		9			12
		중식 Lunch Time		12			1	조정 가능 Flexible
		오후 P. M.		1			6
		석식 Dinner Time		6			7	조정 가능 Flexible
		야간 Night Time		7			10
소방규정 Fireproof Policy		화약류 및 화기 사용 시 극장 측과 협의 후 결정 Use of any gunpowder or fire should be consulted with and approved by the theatre in advance
		무대 장치에 대한 방염처리 및 방염필증 제출, 안전검사 실시 Inflammable sets should be treated with fireproof and be certified. Safety inspections are necessary

-  -

4. 분장실 Dressing Rooms
방 번호 No.	전화 Phone	층 Floor	위치 Location	수용인원 Capacity	샤워 Shower	화장실 Toilet	싱크 Sink	피아노 Piano	비고 Remarks
-	×	1	좌측 옆무대 끝	5	×	×	×	×
비고 Remarks	※무대 내부 화장실 사용가능
5. 반입구 Loading Dock
		비고 Remarks
최소통로규격 Smallest Doors (mm)	무대로 to Stage	W1680 × H2050
분장실로 to Dressing Room	W840 × H2050
6. 보유 막장치 Stock Soft Goods
	규격 Dimension (mm)	수량 Q'ty	색상 Color	재질 Material	비고 Remarks
끌막 Draw Curtain	W8000 × H4000	1	검정색 Black	벨벳 Velvet	끌막 Draw curtain 1
W8000 × H4000	1	검정색 Black	벨벳 Velvet	끌막 Draw curtain 2
W8000 × H4000	1	검정색 Black	벨벳 Velvet	끌막 Draw curtain
머리막 House Borders / 다리막 House Legs / 흑막 House Blacks / 망사막 Scrims / 막봉 Bottom Pipes	-
7. 무대기계설배내역 & 비품목록내역
	Naming	Model & Standards	Manufacturing Company	Quantity	Remark
무대 기계 설비 내역	APRON STAGE LIGHT BATTEN	8,000L		1	윈치
NO.1 셋 바튼	8,000L		1	윈치
NO.1 드로우 커튼	8,000L x 4,000H		1	윈치
NO.2,3 드로우 커튼	8,000L x 4,000H		2	수동

8. 조명시스템 정보 Lighting System Information
콘솔 Console	제조사 Manufacturer							ETC
	모델명 Model							ION
	출력회로수 Q'ty of Out Channels							1024
	DMX포트수 Q'ty of DMX Universe(Port)							2
	객석 조명 입력 House Light Control							☑ 가 Yes				□ 불가 No
	외부인 조작 Equipment may be operated by technicians of the company							☑ 가 Yes				□ 불가 No
	객석 이동 Movability to the auditorium							☑ 가 Yes				□ 불가 No
	객석에서 사용가능한 콘솔용 신호 DMX in the auditorium							☑ 있음 Yes				□ 없음 No
	객석 이동시 인터컴 Intercom in the auditorium							□ 있음 Yes				☑ 없음 No
디머 Dimmers	모델명 Model					MODULES
	고정회로 Fixed Dimmers					수 Quantity					용량 w
						48					4000
	다이렉트 전환 가능 Switch to the direct					□ 가 Yes					☑ 불가 No
	다이렉트 전환 가능 Switch to the direct					□ 가 Yes					□ 불가 No
	외부장비 연결 Can be connected to the board of the company					☑ 가 Yes					□ 불가 No
	여분의 DMX 단자 Extra DMX Connections					☑ 가 Yes					□ 불가 No
	다이렉트 RD(Road direct)					수 Quantity					용량 w
						6					4000
회로 위치 Circuit Position	회로 번호 Circuit No.			위치 Location			수 Quantity			용량 w				비고 Remarks
	1~10			조명봉 1 #1 Ceiling Light			10			40000				1:2
	11~20			조명봉 1 #1 Sus Light Batten			10			40000				1:2
	21~29			조명봉 1 #2 Sus Light Batten			9			36000				1:2
	30~39			조명봉 1 #3 Sus Light Batten			10			40000				1:2
	40~43			하늘막상단조명 Sky CYC. Light			4			16000				1:6
	44~45			좌우측 플로어포켓 1 #L1 & R1 Floor Pocket			2			8000				1:2
	46~47			좌우측 플로어포켓 2 #L2 & R2 Floor Pocket			2			8000				1:2
	48			객석등 House Light			1			4000
9. 조명기 목록 Lighting Equipment Inventory
형식 Type		수량 Quantity	제조사 Manufacturer / 모델 Model		용량 w	컬러 크기 Color Frame Size (Inch)			각도 Angle				비고 Remarks
조명기구 Instrument
Fresnel Spotlight		48	Marumo		650	8			-
ERS		6	ETC / Source Four		750	6.25			50
PAR Light		10	- / PAR 64(62)		1000	10
CYC. Light		16			300	-			-
LED PAR		6	KUPO(6ch)		150	-			-
특수효과 Special Effects Devices
Strobe		1				-			-
Fog Machine		1	Antari /		1500	-			-
액세서리 Accessories
Iris		3	-		-	-			-
Gobo Holder		다수	-		-	-			-
Boom & Stand		4	-		-	-			-				Short Size
		2	-		-	-			-				Roller type
연결선 Cable
1:1		다수	-		-	-			-
1:2		다수	-		-	-			-

10. 음향 시스템 정보 Sound System Information
음향조정실 Control Room System
						제조사 Manufacturer / 모델 Model		입력 Input (ch)			출력 Output (ch)		수량 Quantity
콘솔 Console						Yamaha / 02R96		Mono 24			Omni 8		1
CD 플레이어 Compact Disc Player						Numark / MP102		-					1
객석 스피커 House Speaker
위치 Location						Main Speaker Left			Main Speaker Right
제조사 Manufacturer/ 모델 Model						L-ACOUSTICS / 115XT-HIQ			L-ACOUSTICS / 115XT-HIQ
수량 Quantity						2			2
Moveable						No			No
앰프 Amplifier	제조사 Manufacturer / 모델 Model					L-ACOUSTICS / LA4
	수량 Quantity					1
	Detachable					-
연결 Connection	Output from					Yamaha / 02R96
	Re-patchable					Yes
고정 프로세서 Connected Processor	Type					Speaker management system
	모델 Model					L-ACOUSTICS / LA4
위치 Location						Stage Monitor Speaker
제조사 Manufacturer / 모델 Model						ATAKA / QAX-8
수량 Quantity						2
Moveable						Yes
앰프 Amplifier			제조사 Manufacturer / 모델 Model			Powered
연결 Connection			Output from			Yamaha / O2R96
11. 음향 장비 목록 Sound Equipment Inventory
창고 Storage
		형식 Type					제조사 Manufacturer / 모델 Model			수량 Quantity		비고 Remarks
마이크 Microphones		무선 마이크 Wireless Microphones			Receiver		Sennheiser EM2050			4
					Transmitter		Sennheiser SK2000			4
					Handheld		Sennheiser SKM2000			4
마이크 스탠드 Mic. Stand		Long Boom Type					K & M / 211/1 BOOM ARM			5
기타장비 Miscellaneous		Junction Box					TSI / AMB-1200			2
빔 프로젝터 Projector		Projector					NEC / PA-672W			1		6,700Ansi Lumens
멀티패치 Multi Patch		48P-12A/TYPE1 2x48x1RU
		24CHANNEL AUDIO MULTI IN/OUT PANEL
12. 서비스 정보 Special Services
병원 Hospital				순천향대학교 부천병원 1899-5700, 카톨릭대학교 부천성모병원 1577-0675
약국 Pharmacy				승인약국 032-323-0209
숙박 Accommodation				고려호텔 032-329-0001, 텐모텔 032-324-2929
식당 Restaurant				고기랑찌개랑 032-323-7720
편의점 (잡화) Grocery				상동할인마트 032-323-5137, 이마트 부천점 032-610-5123, GS25 상동삼익점 032-322-3112
철물점 Hardware Store				대일철물건재상사 032-612-9124, 한빛철물마트 032-323-4329
택시 (콜) Taxi				부천콜 032-344-1515, 판타지아콜 1566-1444
응급차 Emergency				부천소방서 상동119안전센터 032-650-4562

각종 병원, 택시회사, 식당, 잡화점, 철물점, 숙박업소 등
Orthopedists, Physical Therapists, Ear nose and throat specialists, Chiropractor, Massage, Emergency, Accompanists for ballet classes, Limo or car service, Hardware, Hotels and accomodations in area, Food and restaurant information, Groceries, etc.